**附件**

**特种设备事故分级标准**

|  |  |
| --- | --- |
| **等级** | **分级标准** |
| **特别重大特种设备事故**  **（一级应急响应）** | **（1）造成30人以上死亡（“以上”包含本数，“以下”不包含本数，下同），或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的；**  **（2）600兆瓦以上锅炉爆炸的；**  **（3）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的；**  **（4）客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上且时间在48小时以上的。** |
| **重大特种设备事故**  **（二级应急响应）** | **（1）造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的；**  **（2）600兆瓦以上锅炉因安全故障中断运行240小时以上的；**  **（3）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移的；**  **（4）客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上且时间在24小时以上48小时以下的。** |
| **较大特种设备事故**  **（三级应急响应）** | **（1）造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的；**  **（2）锅炉、压力容器、压力管道爆炸的；**  **（3）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成1万人以上5万人以下转移的；**  **（4）起重机械整体倾覆的；**  **（5）客运索道、大型游乐设施高空滞留人员12小时以上的。** |
| **一般特种设备事故**  **（四级应急响应）** | **（1）造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1万元以上1000万元以下直接经济损失的；**  **（2）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成500人以上1万人以下转移的；**  **（3）电梯轿厢滞留人员2小时以上的；**  **（4）起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的；**  **（5）客运索道高空滞留人员3.5小时以上12小时以下的；**  **（6）大型游乐设施高空滞留人员1小时以上12小时以下的。** |